**Tp 4 info0305**

Exercice 1

2)

Le ping partant de PC0 et allant à PC3

Passe par les routeurs : R1, R4, R11, R15

Cependant si nous coupons la liaison entre les routeurs R1 et R4

Le ping passe par : R1, R2, R7, R11, R15

Exercice 2